CHARON IP44 PS29.L1.T135.Y
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 16 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 2412 lm
Luminaire luminous flux: 1640 lm
A: 360 mm
B: 290 mm
C: 130 mm
Dali 2: Verfügbar
Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 2900 g