CHARON IP44 PS29.L1.T135.Y
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 16 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 2412 lm
Luminaire luminous flux: 1640 lm
A: 360 mm
B: 290 mm
C: 130 mm
Dali 2: Disponible
Capteur de mouvement: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 2900 g