CHARON IP44 PS37.L1.T14.Y
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 21,3 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 3216 lm
Luminaire luminous flux: 2184 lm
A: 415 mm
B: 370 mm
C: 125 mm
Dali 2: Disponible
Capteur de mouvement: Disponible sur demande
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 4100 g