CHARON S24.12.T12
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: E27
Lampe: 2x60W(max 9W LED)
A: 280 mm
B: 240 mm
C: 125 mm
Poids: 1700 g