CHARON S29.12.T135.Y
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: E27
Leuchtmittel: 2x75W(max 11W LED)
A: 360 mm
B: 290 mm
C: 130 mm
Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 2800 g