ZERO ZL3.K2.Z415.Y
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9006 strukturiert. Federung: Seilaufhängung mit transparentem Kabel.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: EVG
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 36 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 4659 lm
Luminaire luminous flux: 3631 lm
A: 415 mm
B: 80 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Verfügbar
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 4700 g