POLARIS ZL ZL1.P2.500.XY
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) ou chromé (.80). Suspension: câbles d'acier avec câble transparent.
Tension: 230V
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 37,3 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 6096 lm
Luminaire luminous flux: 5486 lm
A: 500 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Disponible
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Track system: Disponible sur demande
Poids: 7700 g