POLARIS ZK PE ZK.11.400.XY PE
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: Opalpolyethylen PE. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), verchromt (.80),  Edelstahl (.83) oder Messing (.84). Federung: selbsttragendes, weißes oder schwarzes Kabel, versteift mit Stahllitze.
Spannung: 230V
IK Code: IK10
Fassung: E27
Leuchtmittel: 1x150W(max 19W LED)
A: 400 mm
C: 2000 mm
Sádrokarton: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 3200 g