POLARIS ZK PE ZK.11.500.XY PE
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: polyethylén opál PE. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chrom (.80), nerez (.83) nebo mosaz (.84). Závěs: samonosný vodič bílé nebo černé barvy vyztužený ocelovým lankem.
Napětí: 230V
IK kód: IK10
Patice: E27
Světelný zdroj: 1x200W(max 24W LED)
A: 500 mm
C: 2000 mm
Zavěšení do sádrokartonu: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 4400 g