POLARIS ZK PE ZK.11.500.XY PE
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: polyéthylène opal PE. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chromé (.80), inox (.83) ou laiton (.84). Suspension: conducteur à part de couleur blanche ou noire renforcé par un câble en acier aux éléments.
Tension: 230V
IK code: IK10
Douille: E27
Lampe: 1x200W(max 24W LED)
A: 500 mm
C: 2000 mm
Sádrokarton: Disponible sur demande
Poids: 4400 g