NEMESIS ZL1.11.N250.XY
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL Mosaz (.74) nebo chrom (.80). Závěs: lankový s transparentním kabelem.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 1x75W(max 11W LED)
A: 250 mm
B: 210 mm
C: 2000 mm
Track systém: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 2700 g