NEMESIS ZL1.11.N350.XY
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60), RAL Messing (.74) oder verchromt (.80). Federung: Seilaufhängung mit transparentem Kabel.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: E27
Leuchtmittel: 1x100W(max 13W LED)
A: 350 mm
B: 295 mm
C: 2000 mm
Track-System: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 3800 g