POLARIS ZL PE ZL1.11.400.XY PE
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: Opalpolyethylen PE. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) oder verchromt (.80). Federung: Seilaufhängung mit transparentem Kabel.
Spannung: 230V
IK Code: IK10
Fassung: E27
Leuchtmittel: 1x150W(max 19W LED)
A: 400 mm
C: 2000 mm
Track-System: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 3200 g