POLARIS ZT PE ZT.11.400.XY PE
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: polyethylén opál PE. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chrom (.80), nerez (.83) nebo mosaz (.84). Závěs: tyčový.
Napětí: 230V
IK kód: IK10
Patice: E27
Světelný zdroj: 1x150W(max 19W LED)
A: 400 mm
C: 1000 mm
Track systém: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 3600 g