POLARIS ZT PE ZT.11.500.XY PE
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: Opalpolyethylen PE. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), verchromt (.80),  Edelstahl (.83) oder Messing (.84). Federung: Stahlrohr.
Spannung: 230V
IK Code: IK10
Fassung: E27
Leuchtmittel: 1x200W(max 24W LED)
A: 500 mm
C: 1000 mm
Track-System: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 4900 g