POLARIS ZL PE ZL1.11.500.XY PE
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: polyethylén opál PE. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) nebo chrom (.80). Závěs: lankový s transparentním kabelem.
Napětí: 230V
IK kód: IK10
Patice: E27
Světelný zdroj: 1x200W(max 24W LED)
A: 500 mm
C: 2000 mm
Track systém: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 4400 g