POLARIS ZL PE ZL1.11.500.XY PE
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: polyéthylène opal PE. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) ou chromé (.80). Suspension: câbles d'acier avec câble transparent.
Tension: 230V
IK code: IK10
Douille: E27
Lampe: 1x200W(max 24W LED)
A: 500 mm
C: 2000 mm
Track system: Disponible sur demande
Sádrokarton: Disponible sur demande
Poids: 4400 g