MAIA A PMMA ZK.11.M320.Y PA
Type: luminaire suspendu; luminaire plafonnier. Abat-jour: verre acrylique PMMA. Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc. Suspension: conducteur à part de couleur blanche renforcé par un câble en acier aux éléments.
Tension: 230V
IK code: IK06
Douille: E27
Lampe: 1x100W(max 13W LED)
A: 150 mm
B: 320 mm
C: 2000 mm
Track system: Disponible sur demande
Sádrokarton: Disponible sur demande
Poids: 1200 g