MAIA A PMMA ZK.11.M500.Y PA
Typ: závěsné svítidlo; stropní svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo PMMA. Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný. Závěs: samonosný vodič bílé barvy vyztužený ocelovým lankem.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Patice: E27
Světelný zdroj: 1x150W(max 19W LED)
A: 150 mm
B: 500 mm
C: 2000 mm
Track systém: Dostupné na poptávku
Zavěšení do sádrokartonu: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 1600 g