IZAR II I2.L2.900.XY
Type: luminaire mural. Abat-jour: verre acrylique en combinaison avec du verre acrylique blanc (.92), noir (.93) ou inox (.83). Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK06
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 30,7 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 4209 lm
Luminaire luminous flux: 3743 lm
A: 900 mm
B: 80 mm
C: 40 mm
Dali 2: Disponible
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 2000 g