ASTERION S5.12.A350.0W
Typ: nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 2x40W(max 5W LED)
A: 350 mm
B: 165 mm
C: 175 mm
Dali 2: Dostupné
Hmotnost: 1500 g