ASTERION S5.12.A350.0W
Typ: Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: E27
Leuchtmittel: 2x40W(max 5W LED)
A: 350 mm
B: 165 mm
C: 175 mm
Dali 2: Verfügbar
Gewicht: 1500 g