ASTERION S5.12.A350.0W
Type: luminaire mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: E27
Lampe: 2x40W(max 5W LED)
A: 350 mm
B: 165 mm
C: 175 mm
Dali 2: Disponible
Poids: 1500 g