ASTERION S5.13.A550.0W.Y
Typ: nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 3x75W(max 11W LED)
A: 550 mm
B: 230 mm
C: 275 mm
Pohybový senzor: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 4100 g