ASTERION S5.13.A550.0W.Y
Typ: Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: E27
Leuchtmittel: 3x75W(max 11W LED)
A: 550 mm
B: 230 mm
C: 275 mm
Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 4100 g