ASTERION S5.13.A550.0W.Y
Type: luminaire mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: E27
Lampe: 3x75W(max 11W LED)
A: 550 mm
B: 230 mm
C: 275 mm
Capteur de mouvement: Disponible sur demande
Poids: 4100 g