DAPHNE ZL ZL3.12.D451.31
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77). Závěs: lankový s bílým kabelem.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 2x75W(max 11W LED)
A: 450 mm
B: 200 mm
C: 2000 mm
D: max. 1000 mm
Hmotnost: 6200 g