DAPHNE ZL ZL3.13.D551.31
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77). Závěs: lankový s bílým kabelem.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 3x75W(max 11W LED)
A: 550 mm
B: 245 mm
C: 2000 mm
D: max. 1000 mm
Hmotnost: 7700 g