DAPHNE ZL ZL3.13.D551.31
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: tôle en acier peint RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77), RAL chrom (.77). Suspension: câbles d’acier avec câble blanc.
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: E27
Lampe: 3x75W(max 11W LED)
A: 550 mm
B: 245 mm
C: 2000 mm
D: max. 1000 mm
Poids: 7700 g