DAPHNE S24.11.D350.Y
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: E27
Lampe: 1x100W(max 13W LED)
A: 350 mm
B: 150 mm
C: 20 mm
D: 240 mm
Capteur de mouvement: Disponible sur demande
Poids: 2600 g