DAPHNE S24.L2.D350.Y
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 16 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 2607 lm
Světelný tok svítidla: 2052 lm
A: 350 mm
B: 150 mm
C: 20 mm
D: 240 mm
Dali 2: Dostupné
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 2600 g