DAPHNE IP44 PS13.12.D350.Y
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: E27
Leuchtmittel: 2x60W(max 9W LED)
A: 350 mm
B: 145 mm
C: 13 mm
D: 250 mm
Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 3000 g