POLARIS ZT PE ZT.P1.400.XY PE
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: polyéthylène opal PE. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chromé (.80), inox (.83) ou laiton (.84). Suspension: tube.
Tension: 230V
Ballaste: Driver
IK code: IK10
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 25,5 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 3784 lm
Luminaire luminous flux: 3482 lm
A: 400 mm
C: 1000 mm
Dali 2: Disponible
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Track system: Disponible sur demande
Poids: 4400 g