DAPHNE IP44 PS13.13.D550
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: E27
Lampe: 3x75W(max 11W LED)
A: 550 mm
B: 200 mm
C: 13 mm
D: 450 mm
Poids: 7800 g