DAPHNE IP44 PS13.L1.D450.Y
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 32 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 4824 lm
Luminaire luminous flux: 3570 lm
A: 450 mm
B: 175 mm
C: 13 mm
D: 350 mm
Dali 2: Disponible
Capteur de mouvement: Disponible sur demande
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 5200 g