DAPHNE IP44 PS13.L2.D450.Y
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 32 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 5214 lm
Luminaire luminous flux: 3911 lm
A: 450 mm
B: 175 mm
C: 13 mm
D: 350 mm
Dali 2: Verfügbar
Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 5200 g