DAPHNE IP44 PS13.L1.D550.Y
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 37,1 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 5628 lm
Luminaire luminous flux: 4247 lm
A: 550 mm
B: 200 mm
C: 13 mm
D: 450 mm
Dali 2: Disponible
Capteur de mouvement: Disponible sur demande
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 7800 g