POLARIS ZT PE ZT.P2.500.XY PE
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: polyethylén opál PE. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chrom (.80), nerez (.83) nebo mosaz (.84). Závěs: tyčový.
Napětí: 230V
IK kód: IK10
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 37,3 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 6096 lm
Světelný tok svítidla: 5609 lm
A: 500 mm
C: 1000 mm
Dali 2: Dostupné
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Track systém: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 5800 g