DAPHNE ZT ZT.13.D550.XY
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Závěs: ocelový tyčový, bíle lakovaný RAL 9003 (.31), chromovaný (.80), mosazný (.84), RAL chrom (.77) nebo RAL Argento dorato (.70).
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 3x75W(max 11W LED)
A: 550 mm
B: 245 mm
C: 1000 mm
Track systém: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 8600 g