IZAR B MAX ZL4.IB.L1.900M.91Y
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo. Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný. Závěs: lankový s transparentním kabelem.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 142 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 18963 lm
Světelný tok svítidla: 15534 lm
A: 900 mm
B: 900 mm
C: 2000 mm
D: 180 mm
Dali 2: Dostupné
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 25700 g