IZAR B MAX ZL4.IB.L1.900M.91Y
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: Acrylglas. Metallteile: weiß lackiertes Stahlblech. Federung: Seilaufhängung mit transparentem Kabel.
Spannung: 230V
IK  Code: IK06
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 142 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 18963 lm
Luminaire luminous flux: 15534 lm
A: 900 mm
B: 900 mm
C: 2000 mm
D: 180 mm
Dali 2: Verfügbar
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 25700 g