IZAR B IB.L1.330.XY
Typ: Deckenleuchte. Lampenschirm: Acrylglas, Seiten weiß (.91) oder schwarz (.93). Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK06
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 17 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 2256 lm
Luminaire luminous flux: 1932 lm
A: 330 mm
C: 80 mm
Dali 2: Verfügbar
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 4000 g