IZAR B IB.L2.600.XY
Typ: stropní svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo, boky bílé (.91) nebo černé (.93). Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 59 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 8228 lm
Světelný tok svítidla: 7048 lm
A: 600 mm
C: 80 mm
Dali 2: Dostupné
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 13600 g