IZAR B IB.L1.900.XY
Typ: stropní svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo, boky bílé (.91) nebo černé (.93). Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 142 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 18963 lm
Světelný tok svítidla: 16232 lm
A: 900 mm
C: 80 mm
Dali 2: Dostupné
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: Dostupné