IZAR B IB.L2.900.XY
Type: luminaire plafonnier. Abat-jour: verre acrylique, côtés blanc (.91) ou noir (.93). Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK06
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 142 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 19737 lm
Luminaire luminous flux: 16883 lm
A: 900 mm
C: 80 mm
Dali 2: Disponible
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 24200 g