IZAR B MAX ZL4.IB.L1.1500M.91Y
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo. Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný. Závěs: lankový s transparentním kabelem.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 338 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 47350 lm
Světelný tok svítidla: 39774 lm
A: 1500 mm
B: 1500 mm
C: 2000 mm
D: 180 mm
Dali 2: Dostupné
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 89000 g