IZAR B MAX IB.L1.1500M.91Y
Typ: Deckenleuchte. Lampenschirm: Acrylglas. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK06
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 338 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 47350 lm
Luminaire luminous flux: 39774 lm
A: 1500 mm
C: 180 mm
Dali 2: Verfügbar
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 87000 g