IZAR B MAX IB.L2.1500M.91Y
Typ: stropní svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 338 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 49300 lm
Světelný tok svítidla: 41412 lm
A: 1500 mm
C: 180 mm
Dali 2: Dostupné
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 87000 g