IZAR III I3.L1.1200.XY
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: Acrylglas, Front weiß (.92) oder schwarz (.93). Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK06
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 42 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 5704 lm
Luminaire luminous flux: 5241 lm
A: 1200 mm
B: 80 mm
C: 40 mm
Dali 2: Verfügbar
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 2500 g