IZAR III I3.L2.1200.XY
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo, čelo bílé (.92) nebo černé (.93). Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 42 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 5932 lm
Světelný tok svítidla: 5451 lm
A: 1200 mm
B: 80 mm
C: 40 mm
Dali 2: Dostupné
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 2500 g